Vcc A12

A0 D0

GND D2

Vpp A13 A8 A9 A11

D7

D3

A7

27128

Vcc

GNDCK

OC 1Q 1D 2D 2Q 3Q 3D

8Q 8D 7D 7Q 6Q 6D 5D 5Q 4D 4Q

74LS374

Vcc

GNDCK

OC 1Q 1D 2D 2Q 3Q 3D

8Q 8D 7D 7Q 6Q 6D 5D 5Q 4D 4Q

74LS374

0V

PB7

PB0 CB2 CB1

5V Edge Connector

C.Inh

Ano Emit

Vcc

TL497A

47uF

330pF

4.7kOhm

20kOhm

1.2kOhm

1Ohm

Write

Read Inh Frq Sub Gnd Cat Col

CLS

Vcc

GND

74LS08

Vcc

GND

74LS74

CLR 2D 2CK 2PR 2Q 2Q

CLR 1D 1CK 1PR 1Q 1Q

Vcc

GND

74LS00

20mH Total

Note: 27128 is shown with pins mirrored left-right, because socket is mounted on reverse (track) side of board.

A10 OE pgm

CE

N/C

4.7kOhm

N.B. 5v and 0v positions swapped on circuit diagram for clarity

BBC EPROM Programmer circuitry, Angus Duggan, 1985

60kOhm

Open 21v Close 12v